ZONGSHEN ZS GB620

**61Л-3**

D, мм =1246 Ng, л.с. =21 n, об/мин = 4000 I ред =1,56 U, м/с =167

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,3 8,6 9,6 10,7 12,6

T, кг 72 59 49 42 35

КПД 0,74 0,55 0,63 0,71 0,77

**64Л1-2**

D, мм =1306 Ng, л.с. =21 n, об/мин =4000 I ред =1,45 U, м/с =189

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,2 8,1 8,6 9,4 11,2

T, кг 73 60 50 44 36

КПД 0,72 0,54 0,65 0,73 0,8

**64Л – 3**

D, мм =1306 Ng, л.с. =21 n, об/мин = 4000 I ред =1,67 U, м/с =164

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,3 8,7 9,7 10,8 12,8

T, кг 74 61 50 44 35

КПД 0,74 0,55 0,65 0,73 0,79

**69Л-2**

D, мм =1406 Ng, л.с. =21 n, об/мин =4000 I ред =1,6 U, м/с =184

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,2 8 8,6 9,5 11,3

T, кг 76 63 52 45 37

КПД 0,71 0,53 0,67 0,75 0,82

**69Л-3**

D, мм =1406 Ng, л.с. =21 n, об/мин = 4000 I ред =1,86 U, м/с =158

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,5 8,9 9,9 11,1 13,2

T, кг 78 63 52 45 37

КПД 0,73 0,54 0,68 0,75 0,81

**74Л – 2**

D, мм =1506 Ng, л.с. =21 n, об/мин = 4000 I ред =1,78 U, м/с =177

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,5 8,3 8,9 9,8 11,7

T, кг 78 64 53 46 37

КПД 0,69 0,52 0,69 0,77 0,83

**77Л - 2**

D, мм =1566 Ng, л.с. =21 n, об/мин = 4000 I ред =1,88 U, м/с =174

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,4 8,6 9,4 10,5 12,4

T, кг 83 66 53 46 37

КПД 0,72 0,52 0,69 0,77 0,82

**81Л – 2**

D, мм =1646 Ng, л.с. =21 n, об/мин = 4000 I ред =2 U, м/с =172

V0, км/ч 0 40 70 90

ϕ07, гр 8,3 8,3 9,2 10,4

T, кг 86 68 55 46

КПД 0,73 0,52 0,71 0,78

Zongchen ZS GB750

**69Л-2**

D, мм =1406 Ng, л.с. =30 n, об/мин = 3900 I ред =1,4 U, м/с =205

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,7 8,3 8,7 9,3 10,7

T, кг 97 82 70 62 51

КПД 0,72 0,56 0,63 0,72 0,8

**69Л-3**

D, мм =1406 Ng, л.с. =30 n, об/мин = 3900 I ред =1,6 U, м/с =179

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,4 8,6 9,4 10,3 12,1

T, кг 99 83 70 61 51

КПД 0,74 0,57 0,63 0,72 0,79

**74Л – 2**

D, мм =1506 Ng, л.с. =30 n, об/мин = 3900 I ред =1,55 U, м/с =198

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,8 8,5 8,8 9,4 10,9

T, кг 100 84 71 63 52

КПД 0,7 0,54 0,65 0,73 0,81

**74Л – 3**

D, мм =1506 Ng, л.с. =30 n, об/мин = 3900 I ред =1,78 U, м/с =173

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,7 8,9 9,6 10,6 12,4

T, кг 103 85 71 63 52

КПД 0,73 0,55 0,65 0,73 0,8

**77Л - 2**

D, мм =1566 Ng, л.с. =30 n, об/мин =3900 I ред =1,63 U, м/с =196

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,6 8,6 9,2 10 11,5

T, кг 105 87 72 63 51

КПД 0,73 0,55 0,65 0,74 0,8

**77Л - 3**

D, мм =1566 Ng, л.с. =30 n, об/мин = 3900 I ред =1,87 U, м/с =171

V0, км/ч 0 40 70 90

ϕ07, гр 8,6 9 10,1 11,2

T, кг 107 87 72 63

КПД 0,75 0,55 0,65 0,73

**81Л – 2**

D, мм =1646 Ng, л.с. =30 n, об/мин = 3900 I ред =1,74 U, м/с =193

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,5 8,4 9 9,9 11,6

T, кг 109 90 74 64 52

КПД 0,73 0,54 0,67 0,75 0,81

**81Л – 3**

D, мм =1646 Ng, л.с. =30 n, об/мин = 3900 I ред =2 U, м/с =168

V0, км/ч 0 40 70 90

ϕ07, гр 8,5 8,9 10 11,2

T, кг 112 90 74 64

КПД 0,76 0,55 0,67 0,75

**84Л – 2**

D, мм =1706 Ng, л.с. =30 n, об/мин = 3900 I ред =1,8 U, м/с =194

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,2 8,1 8,7 9,6 11,2

T, кг 112 91 74 64 52

КПД 0,73 0,54 0,67 0,75 0,81

**87Л - 2**

D, мм =1814 Ng, л.с. =30 n, об/мин =3900 I ред =1,97 U, м/с =188

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,2 8,1 8,7 9,6 11,3

T, кг 115 93 76 65 53

КПД 0,72 0,53 0,69 0,77 0,82

Zongchen ZS GB1000

24 кват. 32,6 л.с. при 3600 об/мин

**69Л-2**

D, мм =1406 Ng, л.с. =32,6 n, об/мин = 3600 I ред =1,26 U, м/с =210

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,7 8,4 8,7 9,3 10,6

T, кг 103 87 74 66 55

КПД 0,72 0,56 0,62 0,71 0,79

**69Л-3**

D, мм =1406 Ng, л.с. =32,6 n, об/мин = 3600 I ред =1,45 U, м/с =183

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,7 8,9 9,6 10,4 12,1

T, кг 105 88 75 66 55

КПД 0,74 0,57 0,62 0,71 0,79

**74Л – 2**

D, мм =1506 Ng, л.с. =32,6 n, об/мин = 3600 I ред =1,4 U, м/с =203

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 9 8,7 9 9,5 10,9

T, кг 105 90 76 67 56

КПД 0,7 0,55 0,64 0,73 0,8

**74Л – 3**

D, мм =1506 Ng, л.с. =32,6 n, об/мин = 3600 I ред =1,6 U, м/с =177

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,7 8,9 9,6 10,5 12,3

T, кг 109 91 77 67 56

КПД 0,73 0,56 0,64 0,73 0,8

**77Л – 2**

D, мм =1566 Ng, л.с. =32,6 n, об/мин = 3600 I ред =1,47 U, м/с =201

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,7 8,7 9,2 10 11,5

T, кг 111 93 77 68 56

КПД 0,73 0,55 0,64 0,73 0,8

**77Л – 3**

D, мм =1566 Ng, л.с. =32,6 n, об/мин = 3600 I ред =1,7 U, м/с =174

V0, км/ч 0 40 70 90

ϕ07, гр 9 9,4 10,3 11,4

T, кг 113 93 77 68

КПД 0,75 0,56 0,65 0,73

**81Л – 2**

N, л.с.= 32,6 D=1646 мм n, об/мин=3600 I ред.=1,56; U, м/с=199

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,5 8,4 8,9 9,7 11,4

T, кг 116 95 79 69 56

КПД 0,73 0,55 0,66 0,74 0,8

**81Л – 3**

D, мм =1694 Ng, л.с. =32,6 n, об/мин = 3600 I ред =1,9 U, м/с =168

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,7 9,1 10,1 11,2 13

T, кг 119 97 80 69 56

КПД 0,75 0,55 0,67 0,75 0,81

**84Л – 2**

D, мм =1706 Ng, л.с. =32,6 n, об/мин = 3600 I ред =1,66 U, м/с =194

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 9 8,9 9,4 10,2 11,8

T, кг 118 97 80 70 57

КПД 0,73 0,54 0,67 0,75 0,81

**84Л - 3**

D, мм =1706 Ng, л.с. =32,6 n, об/мин = 3600 I ред =1,9 U, м/с =169

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,8 9,2 10,2 11,3 13,1

T, кг 120 98 80 69 56

КПД 0,75 0,55 0,67 0,75 0,81

**87Л-2**

D, мм =1766 Ng, л.с. =32,6 n, об/мин = 3600 I ред =1,73 U, м/с =192

V0, км/ч 0 40 70 90 120

ϕ07, гр 8,8 8,7 9,2 10 11,7

T, кг 120 98 81 70 57

КПД 0,72 0,54 0,68 0,75 0,82

"ZONGSHEN" GB1000EFI