ROTAX 912

88П1С - 3						
D = 1834 мм,  Ng = 100 л.с.,  n = 5800 об/мин,  I = 2,4286,  U = 229 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180
ϕ07, град.	9,8	10	10,5	11	12	13,3	14,9
T, кг		267	236	210	193	167	145	127
КПД		0,72	0,59	0,54	0,64	0,74	0,81	0,85

88П1С - 3								
D = 1834 мм,   Ng = 91   л.с.,   n = 5100 об/мин,   I = 2,4286,    U = 202 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180
ϕ07, град.	12,9	13	13,4	13,9	15	16,4	18
T, кг		242	218	196	180	156	135	118
КПД		0,68	0,58	0,56	0,66	0,76	0,82	0,86

88П1+С - 3									
D, мм =1834	Ng, л.с. =100	n, об/мин =	5800	I ред =2,4286	U, м/с =229
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180	210
ϕ07, град.	10	10,2	10,6	11,1	12,1	13,4	14,9	16,7
T, кг		266	236	210	193	168	145	127	111
КПД		0,71	0,59	0,54	0,64	0,75	0,81	0,85	0,86

88П1+С - 3										
D, мм =1834	Ng, л.с. =91 	n, об/мин =	5100	I ред =2,4286	U, м/с =202
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180	210
ϕ07, град.	13,1	13,2	13,6	14,1	15,1	16,5	18,1	20
T, кг		241	217	195	180	156	136	118	103
КПД		0,67	0,58	0,56	0,66	0,76	0,83	0,86	0,88

85П1+С - 3	
D = 1774 мм,  Ng = 100 л.с.,  n = 5800 об/мин,  I = 2,4286,  U = 222 м/с	
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180	210
ϕ07, град.	11,3	11,5	12	12,4	13,3	14,6	16,1	17,9
T, кг		258	231	207	191	167	145	127	112
КПД		0,7	0,6	0,54	0,64	0,74	0,81	0,85	0,87	

85П1+С - 4	
D = 1790 мм,  Ng = 100 л.с.,  n = 5800 об/мин,  I = 2,4286,  U = 224 м/с	
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180	210
ϕ07, град.	8,4	8,9	9,5	10,1	11,3	12,8	14,5	16,4
T, кг		270	235	208	190	164	143	124	109
КПД		0,75	0,61	0,54	0,63	0,73	0,79	0,83	0,85

81Л1.К2.У1,5 - 4							
D = 1724 мм,  Ng = 100 л.с.,  n = 5800 об/мин,  I = 2,4286,  U = 216 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180
ϕ07, град.	9,7	10	10,6	11,1	12,2	13,5	15,1
T, кг		255	226	203	187	164	143	125
КПД		0,71	0,59	0,53	0,62	0,73	0,79	0,83


95-1С - 2	(ROTAX 912)
D = 1974 мм,  Ng = 100 л.с.,  n = 5800 об/мин,  I = 2,4286,  U = 247 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180	210
ϕ07, град.	8,5	8,5	8,9	9,3	10,2	11,5	13	14,7
T, кг		270	238	212	194	169	146	127	112
КПД		0,68	0,56	0,55	0,65	0,75	0,81	0,85	0,87



ROTAX 593
[image: https://himpribor-reaktiv.ru/wp-content/uploads/7/3/b/73bf5934e9d66ec3f2874d1e1bad4a68.jpeg]

88П1С - 3	(ROTAX 593)
D, мм =1828	Ng, л.с. =115	n, об/мин =	8000	I ред =3,4	U, м/с =225
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180	210	
ϕ07, гр	10,7	10,9	11,3	11,7	12,6	13,9	15,4	17,1	
T, кг		274	245	220	203	178	155	136	120	
КПД		0,69	0,58	0,53	0,63	0,73	0,8	0,84	0,86	

88П1С - 3	(ROTAX 593)
D, мм =1828	Ng, л.с. =94 	n, об/мин =	7000	I ред =3,2	U, м/с =209
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180	210	
ϕ07, гр	10,9	11,1	11,6	12,1	13,1	14,6	16,2	18,1	
T, кг		239	212	189	173	150	130	113	99	
КПД		0,69	0,58	0,55	0,65	0,75	0,82	0,85	0,87


Rotax 915
95П1С - 3	(ROTAX 915)
D = 1940 мм,  Ng = 141 л.с.,  n = 5800 об/мин,  I = 2,54,  U = 232 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180	210
ϕ07, град.	9,9	10,2	10,6	11,1	12,1	13,3	14,8	16,5
T, кг		342	305	275	254	224	196	172	152
КПД		0,71	0,6	0,52	0,61	0,72	0,79	0,83	0,86

105П.󠆵0 – 2
D = 2104 мм,  Ng = 141 л.с.,  n = 5800 об/мин,  I = 2,54,  U = 252 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180
ϕ07, град.	9	9,1	9,5	9,9	10,7	11,8	13,3
T, кг		357	317	284	261	227	198	173
[bookmark: _GoBack]КПД		0,7	0,58	0,53	0,63	0,73	0,8	0,83

Simonini Victor 2 Plus
Мощность  102 л.с.   при 6200 об/мин.

88Л1+С – 4   (Simonini Victor 2 Plus)
D = 1850 мм,  Ng = 102 л.с.,  n = 6200 об/мин,  I = 2,76,  U = 218 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180
ϕ07, град.	8,8	9,2	9,8	10,4	11,6	13,1	14,9
T, кг		274	238	210	192	167	146	128
КПД		0,74	0,6	0,54	0,64	0,74	0,81	0,85



ROTAX 582

									
88П1+С - 2	
D = 1834 мм,  Ng = 64 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,58,  U = 242 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180
ϕ07, град.	7,8	7,7	8,1	8,6	9,6	11	12,6
T, кг		190	163	142	128	110	94	82
КПД		0,69	0,54	0,59	0,68	0,78	0,83	0,87

85П1+С - 2
D = 1774 мм,  Ng = 64 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,58,  U = 234 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180
ϕ07, град.	9	9	9,4	9,9	10,9	12,2	13,9
T, кг		185	162	142	129	110	94	81
КПД		0,68	0,56	0,59	0,69	0,78	0,83	0,86

78П0.К2 - 3					
D = 1634 мм,  Ng = 64 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,58,  U = 216 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9,7	10,1	10,7	11,4	12,7
T, кг		188	161	140	126	107
КПД		0,76	0,6	0,58	0,67	0,76

82П0 - 3
D = 1694 мм,  Ng = 64 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,58,  U = 223 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,4	8,8	9,5	10,1	11,5
T, кг		192	163	141	126	107
КПД		0,75	0,59	0,58	0,67	0,76

85П1+С - 2	
D = 1774 мм,  Ng = 64 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,62,  U = 230 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180
ϕ07, град.	9,5	9,5	9,9	10,3	11,3	12,6	14,3
T, кг		184	162	142	129	110	94	81
КПД		0,68	0,56	0,59	0,69	0,78	0,83	0,86
									
88П1+С - 3
D = 1834 мм,  Ng = 64 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 3,  U = 208 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180
ϕ07, град.	8,3	8,6	9,2	9,9	11,2	13	14,9
T, кг		196	167	144	130	111	95	82
КПД		0,72	0,56	0,6	0,69	0,79	0,84	0,87

88П1С - 3							
D = 1834 мм,  Ng = 64 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 3,  U = 208 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180
ϕ07, град.	8,1	8,5	9,2	9,9	11,3	13,1	15,1
T, кг		197	168	145	130	110	94	80
КПД		0,72	0,57	0,6	0,69	0,78	0,83	0,85

88П1С - 4					
D = 1850 мм,  Ng = 64 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 3,47,  U = 181 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9,4	10	10,9	11,7	13,4
T, кг		200	171	147	132	111
КПД		0,73	0,58	0,61	0,7	0,79

78П0 – 6
D = 1644 мм,  Ng = 64 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 3,47,  U = 161 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	12,1	13	14,1	15,1	17
T, кг		191	162	140	126	107
КПД		0,77	0,6	0,58	0,67	0,76

95П1С - 2
D = 1904 мм,  Ng = 64 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 3,  U = 216 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180
ϕ07, град.	8,2	8,3	8,9	9,5	10,8	12,4	14,3
T, кг		194	167	145	131	111	95	81
КПД		0,68	0,54	0,6	0,7	0,79	0,84	0,86

105Л.󠆵0 - 2
D = 2104 мм,  Ng = 64 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 4,  U = 179 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150
ϕ07, град.	11,2	11,5	12,2	12,8	14,3	16,2
T, кг		205	178	155	138	116	98
КПД		0,67	0,54	0,64	0,73	0,82	0,87

100Л1С - 3
D = 2040 мм,  Ng = 64 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 4,  U = 174 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150
ϕ07, град.	10	10,5	11,4	12,2	13,9	16
T, кг		205	176	152	136	114	97
КПД		0,69	0,55	0,63	0,72	0,81	0,86
			
      
ROTAX 503

74Л - 3					
D = 1554 мм,  Ng = 50 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,58,  U = 205 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,8	8,8	9,3	9,8	11,1
T, кг		148	127	110	98	83
КПД		0,73	0,58	0,6	0,69	0,78

77П - 3	
D = 1614 мм,  Ng = 50 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,58,  U = 213 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	7,4	7,6	8,3	8,9	10,4
T, кг		156	131	112	100	84
КПД		0,74	0,57	0,59	0,68	0,76

78П0.К2 - 3					
D = 1634 мм,  Ng = 50 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,58,  U = 216 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	7,6	8,1	8,9	9,7	11,2
T, кг		160	133	113	101	85
КПД		0,76	0,58	0,6	0,69	0,77

81П - 2	
D = 1694 мм,  Ng = 50 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,58,  U = 223 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9,1	8,8	9,1	9,6	10,7
T, кг		155	132	113	101	84
КПД		0,72	0,57	0,62	0,71	0,79

81П1 - 2
D = 1694 мм,  Ng = 50 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,58,  U = 223 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180
ϕ07, град.	8,1	8,1	8,5	9	10,1	11,5	13,3
T, кг		145	126	109	99	84	72	62
КПД		0,65	0,53	0,59	0,69	0,79	0,84	0,87

82П0.К2 – 2
D = 1714 мм,  Ng = 50 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,58,  U = 226 м/с				
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150
ϕ07, град.	9,2	9,4	9,9	10,4	11,6	13,2
T, кг		159	136	116	104	87	73
КПД		0,72	0,57	0,61	0,71	0,79	0,83

85П1+С - 2	
D = 1774 мм,  Ng = 50 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,58,  U = 234 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150
ϕ07, град.	6,7	6,9	7,4	8	9,2	10,8
T, кг		158	134	115	103	87	73
КПД		0,69	0,54	0,61	0,7	0,79	0,83

85П0 - 2
D = 1774 мм,  Ng = 50 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,58,  U = 234 м/с				
V0, км/ч	0	40	70	90	120	
ϕ07, град.	8	8,2	8,7	9,3	10,5
T, кг		164	138	117	104	87	
КПД		0,73	0,56	0,62	0,71	0,79	



ROTAX 447

81П-2  (rotax447)
D = 1646 мм,  Ng = 40 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,58,  U = 217 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,2	8,1	8,5	9,1	10,3
T, кг		134	113	95	84	70
КПД		0,72	0,56	0,63	0,71	0,79

74 - 3	
D = 1506 мм,  Ng = 40 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,58,  U = 199 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,1	8,2	8,8	9,5	10,9
T, кг		128	108	93	82	69
КПД		0,74	0,57	0,62	0,7	0,78

69 - 3	
D = 1454 мм,  Ng = 40 л.с.,  n = 6500 об/мин,  I = 2,58,  U = 192 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9,7	9,7	10,3	10,9	12,3
T, кг		125	107	92	83	70
КПД		0,74	0,58	0,61	0,71	0,79

77П-2  (rotax447)
D, мм =1566	Ng, л.с. =40 	n, об/мин =	6500	I ред =2,4	U, м/с =222
V0, км/ч	0	40	70	90	120				
ϕ07, гр	8,1	8,1	8,5	9,1	10,5				
T, кг		131	110	93	82	69				
КПД		0,73	0,57	0,61	0,7	0,78					
			
81П - 2									
D, мм =1646	Ng, л.с. =40 	n, об/мин =	6500	I ред =2,55	U, м/с =220
V0, км/ч	0	40	70	90	120				
ϕ07, гр	8	7,9	8,3	8,9	10,1				
T, кг		137	115	97	85	71				
КПД		0,74	0,56	0,62	0,71	0,78				


BMW R1200GS
		
88Л1+С - 3	  (BMW R1200GS)
D = 1834 мм,  Ng = 98 л.с.,  n = 7000 об/мин,  I = 3,  U = 224 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180	210
ϕ07, град.	10,3	10,4	10,9	11,3	12,3	13,6	15,2	16,9
T, кг		258	228	203	186	162	141	124	110
КПД		0,71	0,59	0,55	0,65	0,75	0,82	0,86	0,89
	

BMW R 1150 RT
Мощность двигателя, л.с. / оборотах	95/7250
Крутящий момент, н·м / оборотах	100/5500  (78 л.с.)

88П1С - 3									
D, мм =1834	Ng, л.с. =78 	n, об/мин =	5500	I ред =2,7	U, м/с =196
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180		
ϕ07, гр	11,4	11,6	12,1	12,7	13,9	15,4	17,3		
T, кг		215	191	169	154	133	114	99		
КПД		0,68	0,56	0,57	0,67	0,77	0,83	0,86		

84П1 - 4	(Victor 2 PLUS)								
D, мм =1764	Ng, л.с. =95 	n, об/мин =	6000	I ред =2,54	U, м/с =218
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150	180		
ϕ07, гр	8,4	8,7	9,3	9,9	11	12,5	14,2		
T, кг		248	218	194	177	154	134	117		
КПД		0,72	0,59	0,54	0,63	0,74	0,8	0,84	
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