
Loncin 190FA(D)
Maкс. крутящий момент  25/2500 Н*м / об. в мин  9 (л.с.)
Макс. мощность  15 л.с. при 4000 об/мин

64Л – 2 
D = 1306 мм,  Ng = 15 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 1,65,  U = 166 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9	8,9	9,7	10,6	12,6
T, кг		58	47	39	33	27
КПД		0,72	0,52	0,71	0,77	0,85

67Л - 2
D = 1366 мм,  Ng = 15 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 1,72,  U = 166 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,6	8,9	9,7	10,8	12,9
T, кг		60	48	38	33	26
КПД		0,72	0,52	0,69	0,77	0,81

69Л - 2
D = 1406 мм,  Ng = 15 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 1,8,  U = 164 м/с	
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,6	8,5	9,4	10,4	12,5
T, кг		60	49	39	34	27
КПД		0,7	0,51	0,71	0,8	0,85

74Л - 2
D = 1506 мм,  Ng = 15 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 1,98,  U = 159 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,4	8,4	9,3	10,4	12,6
T, кг		62	50	40	34	27
КПД		0,68	0,52	0,73	0,8	0,85


Loncin LC192FD

64Л – 2 
D = 1306 мм,  Ng = 20 л.с.,  n = 4500 об/мин,  I = 1,65,  U = 186 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,4	8,3	8,9	9,6	11,3
T, кг		71	58	49	43	35
КПД		0,73	0,54	0,67	0,75	0,82

69Л-2								
D, мм =1406	Ng, л.с. =20 	n, об/мин =	4500	I ред =1,82	U, м/с =182
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,3	8,1	8,8	9,6	11,3
T, кг		73	60	50	43	35
КПД		0,71	0,53	0,69	0,76	0,83

74Л – 2 
D = 1506 мм,  Ng = 20 л.с.,  n = 4500 об/мин,  I = 2,1,  U = 169 м/с					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9,7	9,4	10,1	10,9	12,7
T, кг		74	62	51	44	36
КПД		0,68	0,52	0,7	0,78	0,85	

77Л - 2									
D = 1566 мм,  Ng = 20 л.с.,  n = 4500 об/мин,  I = 2,2,  U = 168 м/с					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,9	9,2	9,9	10,9	13
T, кг		78	63	51	44	35
КПД		0,7	0,51	0,7	0,78	0,83


LONCIN G500FD
32 Нм/2600 об/мин. 15,6 л.с./3600;   22 л.с  при 4000 об/мин.
69Л-2
D = 1406 мм,  Ng = 22 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 1,6,  U = 184 м/с					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9	8,7	9,3	10	11,6
T, кг		78	65	54	47	39
КПД		0,71	0,54	0,68	0,76	0,84

74Л – 2 				
D = 1506 мм,  Ng = 22 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 1,76,  U = 179 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,8	8,6	9,2	10	11,7
T, кг		80	66	55	48	39
КПД		0,69	0,52	0,69	0,77	0,84

77Л - 2									
D = 1566 мм,  Ng = 22 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 1,9,  U = 173 м/с					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9	9,2	9,9	10,8	12,8
T, кг		83	68	55	48	39
КПД		0,7	0,52	0,69	0,77	0,84

Loncin LC196FD
69Л-2
D = 1406 мм,  Ng = 23 л.с.,  n = 3800 об/мин,  I = 1,49,  U = 188 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,9	8,6	9,1	9,8	11,4
T, кг		81	67	56	49	40
КПД		0,72	0,54	0,67	0,76	0,82

74Л – 2 								
D = 1506 мм,  Ng = 23 л.с.,  n = 3800 об/мин,  I = 1,66,  U = 181 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9,1	8,8	9,4	10,1	11,8
T, кг		82	68	57	50	41
КПД		0,69	0,52	0,68	0,77	0,84

77Л - 2									
D = 1566 мм,  Ng = 23 л.с.,  n = 3800 об/мин,  I = 1,77,  U = 176 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,9	9,1	9,8	10,6	12,5
T, кг		86	70	58	50	40
КПД		0,71	0,52	0,7	0,77	0,82

81Л – 2								
D = 1646 мм,  Ng = 23 л.с.,  n = 3800 об/мин,  I = 1,9,  U = 172 м/с					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9,2	9,1	9,8	10,7	12,7
T, кг		90	72	59	51	41
КПД		0,72	0,52	0,71	0,79	0,84


Loncin LCV280FD

69Л-2								
D = 1406 мм,  Ng = 30 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,48,  U = 204 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9,1	8,7	9,1	9,7	10,9
T, кг		96	81	69	62	51
КПД		0,71	0,55	0,63	0,73	0,8

69Л-3								
D = 1406 мм,  Ng = 30 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,7,  U = 178 м/с					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,9	9,2	9,9	10,7	12,4
T, кг		98	83	70	62	51
КПД		0,74	0,57	0,64	0,73	0,8

74 - 2									
D = 1506 мм,  Ng = 30 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,64,  U = 197 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9,1	8,8	9,2	9,7	11,1
T, кг		98	83	70	62	51
КПД		0,69	0,54	0,65	0,74	0,81

74 - 3									
D = 1506 мм,  Ng = 30 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,9,  U = 170 м/с	
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9,2	9,4	10,2	11	12,8
T, кг		101	84	71	62	51
КПД		0,73	0,55	0,66	0,74	0,81

77Л - 2
D = 1566 мм,  Ng = 30 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,76,  U = 191 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9,1	9,2	9,7	10,4	11,9
T, кг		102	85	71	62	51
КПД		0,71	0,54	0,66	0,74	0,81

78Л0.К1 - 2	
D = 1566 мм,  Ng = 30 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,72,  U = 195 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9,1	9,4	10,1	10,9	12,6
T, кг		106	87	73	64	52
КПД		0,74	0,55	0,66	0,75	0,81

81Л - 2
D = 1646 мм,  Ng = 30 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,87,  U = 189 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9	8,9	9,4	10,2	11,8
T, кг		107	88	73	63	52
КПД		0,73	0,54	0,68	0,75	0,83

82Л0.К1 - 2					
D = 1646 мм,  Ng = 30 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,88,  U = 188 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9,6	10	10,7	11,5	13,3
T, кг		108	90	74	65	53
КПД		0,72	0,55	0,67	0,76	0,83

84Л – 2  
D, мм =1706	Ng, л.с. =30 	n, об/мин =	4100	 I ред =1,9	U, м/с =193			
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,3	8,3	8,8	9,6	11,2
T, кг		109	90	74	64	52
КПД		0,71	0,53	0,67	0,75	0,81

85Л0.К2 - 2
D = 1774 мм,  Ng = 30 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 2,  U = 190 м/с					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,6	8,9	9,7	10,6	12,5
T, кг		115	93	76	66	53
КПД		0,72	0,53	0,69	0,77	0,83

87Л-2
D = 1814 мм,  Ng = 30 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 2,14,  U = 182 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9,1	9,1	9,6	10,4	12,2
T, кг		111	92	75	65	52
КПД		0,7	0,52	0,7	0,78	0,83

88Л0.К2 - 2					
D = 1834 мм,  Ng = 30 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 2,2,  U = 179 м/с					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	10	10,2	11	11,9	13,8
T, кг		115	94	77	67	54
КПД		0,71	0,52	0,7	0,78	0,84



Loncin 2V80FD   
52 Нм/2800 об/мин. 20,7 л.с.   24,5 л.с. при 3600;  25,8 л.с. при 4000

78Л0.К1 - 2
D = 1566 мм,  Ng = 25,8 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 1,77,  U = 185 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,9	9,3	10,2	11,1	13
T, кг		94	77	63	55	45
КПД		0,73	0,54	0,68	0,76	0,83
[bookmark: _GoBack]
78Л0.К1 - 3
D = 1566 мм,  Ng = 25,8 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 2,  U = 164 м/с	
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,8	9,6	10,8	12	14,3
T, кг		96	77	63	54	44
КПД		0,75	0,54	0,68	0,75	0,81				

82Л0.К1 - 2
D = 1646 мм,  Ng = 25,8 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 1,9,  U = 181 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9	9,4	10,3	11,2	13,2
T, кг		97	79	64	56	45
КПД		0,73	0,53	0,69	0,78	0,83

85Л0 – 2
D = 1774 мм,  Ng = 25,8 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 2,1,  U = 177 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9	9,4	10,3	11,3	13,4
T, кг		101	81	66	56	45
КПД		0,72	0,52	0,71	0,78	0,83

88Л0 - 2
D = 1834 мм,  Ng = 25,8 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 2,2,  U = 175 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9	9,4	10,3	11,4	13,5
T, кг		103	82	66	57	46
КПД		0,71	0,51	0,71	0,79	0,85


Loncin LC2V90FD 
74 Нм/2800 об/мин. 29,5 л.с.  32,6 л.с. при 3600;   34,3 л.с  при 4000 об/мин.

69Л-3					
D = 1406 мм,  Ng = 35 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,56,  U = 193 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8	8,3	8,9	9,7	11,2
T, кг		110	93	79	70	59
КПД		0,74	0,58	0,62	0,7	0,79

74Л – 3 								
D = 1506 мм,  Ng = 35 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,7,  U = 190 м/с					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	7,7	7,9	8,6	9,4	11
T, кг		114	96	81	71	59
КПД		0,73	0,57	0,63	0,71	0,79

77Л - 2
D = 1566 мм,  Ng = 35 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,6,  U = 210 м/с					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,1	8,1	8,6	9,2	10,6
T, кг		115	97	81	72	59
КПД		0,72	0,55	0,63	0,72	0,79

78Л0 - 2					
D = 1566 мм,  Ng = 35 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,6,  U = 210 м/с					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,5	8,8	9,5	10,2	11,7
T, кг		117	98	82	72	60
КПД		0,73	0,56	0,64	0,72	0,8

78Л0К1 - 3					
D = 1566 мм,  Ng = 35 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,8,  U = 187 м/с					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,3	8,9	9,9	10,9	12,8
T, кг		120	98	82	72	59
КПД		0,76	0,56	0,64	0,72	0,79

77Л - 3				
D = 1566 мм,  Ng = 35 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,8,  U = 187 м/с					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	7,7	8,1	8,9	9,8	11,5
T, кг		118	97	81	71	59
КПД		0,74	0,55	0,63	0,71	0,79

81Л – 2  									
D = 1646 мм,  Ng = 35 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,7,  U = 208 м/с					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	7,9	7,9	8,3	9	10,4
T, кг		120	100	83	73	60
КПД		0,72	0,55	0,65	0,73	0,8

82Л0.К1 - 2					
D = 1646 мм,  Ng = 35 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,7,  U = 208 м/с					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,4	8,7	9,3	10,1	11,7
T, кг		121	100	84	73	60
КПД		0,73	0,55	0,66	0,73	0,8

81Л – 3  								
D, мм =1694	Ng, л.с. =35 	n, об/мин =	4100	I ред =2,1	U, м/с =173
V0, км/ч	0	40	70	90	120				
ϕ07, гр	8,6	8,9	9,8	10,9	12,7				
T, кг		125	102	85	74	60				
КПД		0,75	0,55	0,66	0,74	0,8
				
84Л – 2  
D = 1706 мм,  Ng = 34,3 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 1,85,  U = 193 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	10	9,8	10,3	10,8	12,2
T, кг		117	99	83	73	60
КПД		0,68	0,53	0,66	0,75	0,82

84Л1 – 2
D = 1706 мм,  Ng = 34,3 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 1,85,  U = 193 м/с/
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150
ϕ07, град.	8,9	8,9	9,5	10,1	11,6	13,4
T, кг		109	93	80	72	60	50
КПД		0,62	0,49	0,64	0,74	0,82	0,85

85Л0 - 2					
D = 1774 мм,  Ng = 34,3 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 1,95,  U = 191 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	9,8	10,1	10,7	11,5	13,2
T, кг		123	102	85	74	61
КПД		0,71	0,54	0,68	0,76	0,83

85Л1+С – 2   (Loncin LC2V90FD)
D = 1774 мм,  Ng = 34,3 л.с.,  n = 4000 об/мин,  I = 1,95,  U = 191 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120	150
ϕ07, град.	8,5	8,7	9,4	10,2	11,9	13,9
T, кг		119	100	84	74	61	51
КПД		0,68	0,52	0,67	0,76	0,83	0,87

84Л – 3  								
D, мм =1754	Ng, л.с. =35 	n, об/мин =	4100	I ред =2,18	U, м/с =173
V0, км/ч	0	40	70	90	120				
ϕ07, гр	8,4	8,7	9,7	10,8	12,5				
T, кг		127	104	85	74	60				
КПД		0,74	0,55	0,66	0,74	0,81				

87Л-2								
D = 1766 мм,  Ng = 35 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,92,  U = 197 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,6	8,6	9,1	9,7	11,2
T, кг		120	102	85	74	61
КПД		0,71	0,53	0,67	0,75	0,82	

88Л0 - 2					
D = 1834 мм,  Ng = 35 л.с.,  n = 4100 об/мин,  I = 1,98,  U = 199 м/с
V0, км/ч	0	40	70	90	120
ϕ07, град.	8,5	8,7	9,4	10,3	12
T, кг		128	105	86	75	61
КПД		0,72	0,54	0,68	0,76	0,82

87Л-3
N, л.с.=35   D=1814 мм   n, об/мин=4100   I ред.= 2,3   U, м/с=169
V0, км/ч	0	40	70	90					
ϕ07, гр	8,6	8,9	9,9	11					
T, кг		130	105	86	75					
КПД		0,74	0,54	0,67	0,75					
